**КОНСОЛЬНЫЕ ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЕ СТАНКИ ДЛЯ РЕЗКИ ПОД РАЗНЫМИ УГЛАМИ**

Технические характеристики

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель | Максимальный диаметр заготовки, мм, 90°/45°/30° | Максимальный размер прямоугольной заготовки, мм 90°/45°/30° | Мощность главного привода, кВт | Размер пильного полотна, мм | Особенности |
| GD 4028Z | 280/160 | 280х400/160х280 | 2,2 | 3505х27х0,9 | Поворот рамы на 45° |
| S-280SA | 280/260/160 | 280х400/260х280/160х280 | 2,2 | 3820х27х0,9 | Поворот рамы на 45° и 30° в обе стороны |

