**ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЕ ДВУХКОЛОННЫЕ СТАНКИ ДЛЯ РЕЗКИ ПОД РАЗНЫМИ УГЛАМИ**

Технические характеристики

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель | Максимальный диаметр заготовки, мм | Максимальный размер прямоугольной заготовки, мм | Мощность главного привода, кВт | Размер пильного полотна, мм |
| GD 4230Z | 300/300 | 300x600/300x300 | 4 | 4200x34x1,1 |
| GD 4240Z | 400/400 | 400x700/400x400 | 5,5 | 5570x41x1,3 |

****